{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[9,5,9,7],[10,5,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["阜阳会展中心HDMI2.0输入卡采购安装清单"]
["序号","设备名称","规格参数","单位","数量","不含税单价","金额","备注"]
[1,"HDMI2.0输入卡","1. 1路HDMITypeA接口\n2. 单卡支持1路4K@60Hz信号\n3. HDMI采用HDMI2.0标准，兼容HDMI1.4/1.3\n4. 单路接口最大分辨率为4096×2160@60Hz，最大像素时钟为600MHz\n5. 极限宽度8192（8192×1080@60Hz）\n6. 极限高度8192（1024×8192@60Hz）\n7. 支持独立EDID设置管理，采用EDIDV1.3标准\n8. 支持独立裁剪、无级缩放和色彩调节","张",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"配合现场调试正常使用及售后服务"]
[2,"不含税合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"税金 （  %）"]
[4,"含税合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}